Formule Dé - Lonely Mountain Championship - Race Sheet

Piloot: Banden (Slicks/Regen): Race: Nog uit te voeren pitwerk: Startgrid: Favoriete pitspoes:

Formule Dé - Lonely Mountain Championship - Race Sheet

Piloot: Banden (Slicks/Regen): Race: Nog uit te voeren pitwerk: Startgrid: Favoriete pitspoes:

Formule Dé - Lonely Mountain Championship - Race Sheet

Piloot: Banden (Slicks/Regen): Race: Nog uit te voeren pitwerk: Startgrid: Favoriete pitspoes:

1 2 3 4 5 6 Categorie Punten Pitwerk

1-10 1 1-5 2 1-2 4 1-3 7 1-2 11 1-2 21 Remmen NA 11-20 2 6-10 3 3-5 5 4-6 8 3-4 12 3-4 22 Koppeling NA 11-20 4 6-10 6 7-9 9 5-6 13 5-6 23 Motor NA 11-15 7 10-12 10 7-8 14 7-8 24 Wegligging 1ste punt: eqv. ‘10’x1.5 volgende: eqv. ‘10’ 16-20 8 13-16 11 9-10 15 9-10 25 Carr osserie

17-20 12/11W 11-12 16 11-12 26 Banden alles: eqv. ‘10’ Indien worp = 20: -1 Motor Vrijwillig 1 Motorpunt verbruiken: +5 op D20 ‘W’ = Extra vleugel, te beslissen vóór de start.

13-14 17 13-14 27/26W Kwalificatie extra D20 voor grid 15-16 18 15-16 28/26W Pitcr ew -3 per reparatie, min. 1 17-18 19/18W 17-18 29/26W Extra Vleugel JA / NEE 19-20 20/18W 19-20 30/26W Pilootpunten +

1 2 3 4 5 6 Categorie Punten Pitwerk

1-10 1 1-5 2 1-2 4 1-3 7 1-2 11 1-2 21 Remmen NA 11-20 2 6-10 3 3-5 5 4-6 8 3-4 12 3-4 22 Koppeling NA 11-20 4 6-10 6 7-9 9 5-6 13 5-6 23 Motor NA 11-15 7 10-12 10 7-8 14 7-8 24 Wegligging 1ste punt: eqv. ‘10’x1.5 volgende: eqv. ‘10’ 16-20 8 13-16 11 9-10 15 9-10 25 Carr osserie

17-20 12/11W 11-12 16 11-12 26 Banden alles: eqv. ‘10’ Indien worp = 20: -1 Motor Vrijwillig 1 Motorpunt verbruiken: +5 op D20 ‘W’ = Extra vleugel, te beslissen vóór de start.

13-14 17 13-14 27/26W Kwalificatie extra D20 voor grid 15-16 18 15-16 28/26W Pitcr ew -3 per reparatie, min. 1 17-18 19/18W 17-18 29/26W Extra Vleugel JA / NEE 19-20 20/18W 19-20 30/26W Pilootpunten +

1 2 3 4 5 6 Categorie Punten Pitwerk

1-10 1 1-5 2 1-2 4 1-3 7 1-2 11 1-2 21 Remmen NA 11-20 2 6-10 3 3-5 5 4-6 8 3-4 12 3-4 22 Koppeling NA 11-20 4 6-10 6 7-9 9 5-6 13 5-6 23 Motor NA 11-15 7 10-12 10 7-8 14 7-8 24 Wegligging 1ste punt: eqv. ‘10’x1.5 volgende: eqv. ‘10’ 16-20 8 13-16 11 9-10 15 9-10 25 Carr osserie

17-20 12/11W 11-12 16 11-12 26 Banden alles: eqv. ‘10’ Indien worp = 20: -1 Motor Vrijwillig 1 Motorpunt verbruiken: +5 op D20 ‘W’ = Extra vleugel, te beslissen vóór de start.

13-14 17 13-14 27/26W Kwalificatie extra D20 voor grid 15-16 18 15-16 28/26W Pitcr ew -3 per reparatie, min. 1 17-18 19/18W 17-18 29/26W Extra Vleugel JA / NEE 19-20 20/18W 19-20 30/26W Pilootpunten +